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SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ATIK YÖNETİMİ PLANI


	
1. AMAÇ: Bu Atık Yönetim Planının amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri sırasında oluşan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, ilgili mevzuata uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir.


	
2. KAPSAM: Bu plan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda oluşan evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, kesici-delici atıklar, atık piller ve diğer özel nitelikli atıkların;
Tespit edilmesi,
Kaynağında ayrı toplanması,
Geçici depolanması,
Taşınması,
Bertaraf edilmesi veya geri kazanıma gönderilmesi süreçlerinde uygulanacak yöntemleri, alınacak tedbirleri ve sorumlulukları kapsamaktadır.
Bu Atık Yönetim Planı;
· 2872 sayılı Çevre Kanunu,
· 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği,
· 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
· 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği,
· Ambalaj Atıklarının Kontrolüne ilişkin yürürlükteki mevzuat ve ilgili diğer çevre mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır.
















	
ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI


	
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların sınıflandırılması aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Atıkların gruplandırılması aşağıdaki tablo temelinde, yüksekokul bünyesindeki tüm akademik-idari personel ve öğrenciler, halk sağlığının gereklilikleri de göz önüne alınarak yapılacaktır (Ek-5).

		Atık Sınıfı

	Alt Grup
	Tanım
	Örnekler


	Evsel Nitelikli Atıklar
	Genel Atıklar
	Sağlıklı insanların bulunduğu alanlardan kaynaklanan ve tıbbi, tehlikeli veya radyoaktif özellik taşımayan atıklar
	İdari birimler, derslikler, ilk yardım alanları, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambarlar ve atölyelerden kaynaklanan atıklar

	Evsel Nitelikli Atıklar
	Ambalaj Atıkları
	Geri dönüştürülebilir nitelikteki atıklar
	Kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam ve metal atıklar

	Tıbbi Atıklar
	Enfeksiyöz Atıklar
	Enfeksiyon etkenlerinin yayılmasını önlemek amacıyla özel toplama ve bertaraf işlemi gerektiren atıklar
	Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, kültür ve stoklar, enfeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar, kontamine lam-lamel, pipet ve petri kapları, kan ve kan ürünleri ile kontamine materyaller, kullanılmış eldiven ve önlükler, karantina atıkları, enfekte deney hayvanı dokuları

	Tıbbi Atıklar
	Patolojik Atıklar
	İnsan veya hayvan kaynaklı anatomik atıklar ile tıbbi işlemler sırasında oluşan biyolojik materyaller
	Organlar, dokular, plasenta, kesik uzuvlar, nekropsi materyalleri, deney hayvanı leşleri

	Tıbbi Atıklar
	Kesici-Delici Atıklar
	Yaralanmaya neden olabilecek kesici veya delici özellikteki atıklar
	Enjektör iğnesi, bistüri, lanset, lam-lamel, cam pipetler, kırılmış cam malzemeler, sütur iğneleri

	Tehlikeli Atıklar
	Kimyasal ve Tehlikeli Atıklar
	Fiziksel, kimyasal veya toksik özellikleri nedeniyle özel işlem gerektiren atıklar
	Tehlikeli kimyasallar, sitotoksik ve sitostatik ilaçlar, farmasötik atıklar, amalgam atıkları, ağır metal içeren atıklar, basınçlı kaplar

	Radyoaktif Atıklar
	Radyoaktif Atıklar
	Radyoaktif madde içeren ve özel mevzuata göre yönetilmesi gereken atıklar
	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK/NDK) mevzuatına göre toplanan ve bertaraf edilen atıklar




	
III-ATIK YÖNETİMİ


	 III.1. ATIK MİNİMİZASYONU        

	
Atık yönetiminin temel hedeflerinden biri, atık oluşumunu azaltmak ve atıkları kaynağında ayrı toplamaktır. Bu amaçla yüksekokulumuzda atıkların çevresel etkilerini azaltmak, geri dönüşümü desteklemek ve etkin atık yönetimini sağlamak üzere ilgili birimlere atık ayrıştırma kutuları yerleştirilmiş olup, tüm personel ve öğrencilerin gerekli özeni göstermesi teşvik edilmektedir (EK 2). 


	III.1.a. Evsel atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar

	
Evsel nitelikli atıklar kaynağında ayrı şekilde toplanmaktadır. Bu iş için tüm birimlere siyah renkli evsel atık için çöp kovası ve yine siyah renkli evsel atık torbaları konulmuştur (EK 2). Yüksekokulumuz personeline atık minimizasyonu hakkında gerekli hizmet içi eğitimler verilerek ve haftalık denetimler ile atık miktarında düşüş sağlanması hedeflenmektedir.


	III.1.b. Ambalaj atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar

	
 Ambalaj atıkları (Kâğıt, gazete, dergi, cam ve pet kaplar), oluşumunun ve miktarının azaltılması için bu atıklar kaynağında ayrı olarak toplanmaktadır. Yüksekokulumuzda tüm katlara ambalaj atıkları için mavi renkli ambalaj atık kovaları ve poşetleri temin edilmiştir (EK 2). 
 Yüksekokulumuz akademik ve idari personeli bu konuda bilgilendirilmekte, hizmet içi eğitimler düzenlenmekte ve kontrollü denetimler ile yerinde ayrıştırma ve atık minimizasyonu konusunda çalışmalar devam etmektedir.


	III. 1.c. Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar

	      
Tıbbi atık miktarının azaltılması amacıyla uygulamalı eğitimlerde malzemelerin gereksiz kullanımının önüne geçilmesi, eğitim materyallerinin planlı ve kontrollü kullanılması, tekrar kullanılabilir eğitim ekipmanlarından yararlanılması ve uygulamalar öncesinde gerekli hazırlıkların yapılarak malzeme israfının önlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenci ve personele yönelik farkındalık çalışmaları ile tıbbi atık oluşumunun en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 


	III.1.d. Tehlikeli atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar

	
Yüksekokulumuzda tehlikeli atık sınıfına giren atık bulunmamaktadır. 



	
III.2. ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ


	
        Atıkların kaynağında ayrı toplanması; çevrenin korunması, geri dönüşümün artırılması, maliyetlerin azaltılması ve enfeksiyon risklerinin önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yüksekokulumuzda atık türlerine uygun toplama ekipmanları ilgili alanlara yerleştirilmiş olup, mevcut atık kutularının tür ve miktarları Ek-2’de sunulmuştur. Yüksekokulumuzdaki atıkların yönetimi Ek-4’teki iş akış şemasına göre yürütülmektedir.


	III.2.a. Evsel atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

	
     Evsel nitelikli atıkların toplanması: Meslek yüksekokulumuzun tüm alanlarındaki evsel nitelikli atıklar görevli personel tarafından kaynağından ayrı ayrı siyah renkli torbalarda toplanır. 


	III.2.b. Ambalaj atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

	
      
	Ambalaj atıkları, kontamine olmamaları koşuluyla kaynağında ayrı toplanmaktadır. Bu amaçla yüksekokulumuzda mavi renkli geri dönüşüm kutuları kullanılmaktadır. 

	[image: Mavi Renk Plastik Oluklu Atık Dönüşüm Kutusu - Kolici.com]

	Atık pillerin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla belirlenen noktalara atık pil kutuları yerleştirilmiştir.
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	III.2.c. Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

	
	Tıbbi Atıklar;
Meslek yüksekokulumuzda tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla uygulama laboratuvarlarında tıbbi atık toplama ekipmanları bulundurulmaktadır. Tıbbi atıklar, beceri laboratuvarlarında oluştuğu yerde diğer atıklarla karıştırılmadan kırmızı renkli tıbbi atık torbalarında biriktirilmektedir. Kullanılan torbalar, ilgili mevzuata uygun olarak yırtılmaya, delinmeye ve taşımaya dayanıklı, sızdırmaz özellikte olup üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmaktadır. 
Tıbbi atıklar, ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uygun olarak toplanmaktadır. Bu kapsamda tıbbi atık torbaları en fazla 3/4 oranında doldurulmakta, ağızları güvenli şekilde kapatılmakta ve hiçbir şekilde yeniden kullanılmamaktadır. Ayrıca torba içerikleri sıkıştırılmamakta, boşaltılmamakta veya başka bir kaba aktarılmamaktadır.
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	 Delici-kesici atıklar;
 Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Kesici ve Delici Tıbbi Atık” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır
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	III.2.d. Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri

	
Meslek yüksekokulumuz bünyesinde tehlikeli kimyasal atıklar bulunmamaktadır.


	
III.3. ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR


	
Atıkların taşınması, çalışan ve çevre güvenliğini sağlayacak şekilde uygun ekipman ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda atıkların dökülmesini, saçılmasını ve çevreye yayılmasını önleyecek gerekli tedbirler alınmakta, taşıma işlemleri ilgili mevzuat ve kurum prosedürlerine uygun olarak yürütülmektedir.

	III.3.a.  Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

	
Evsel nitelikli atıkların toplanması: Meslek yüksekokulumuzun tüm alanlarındaki evsel nitelikli atıklar görevli personel tarafından kaynağından ayrı ayrı siyah renkli torbalarda toplanır. Toplanan atıklar, geçici atık depolama alanına götürülür. Burada biriken atıklar Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri tarafından alınır. 

	III. 3. b.  Ambalaj atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

	
Kâğıt-karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları kontamine olmamaları ve kırık olmamaları koşulu ile ambalaj atıkları (Geri dönüşüm atık) poşetine atılır.

	III.3.c.  Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

	
	Tıbbi atıkların yüksekokulumuz içerisinde taşınması: 
· Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir
· Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. 
· Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış turuncu renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan araçlar ile taşınır. 
· Tıbbi atıkların taşınmasından yüksekokulumuzda Tıbbi Atık Eğitimi alan Destek Hizmetleri personeli sorumludur.
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	III.3.d.  Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar

	Meslek yüksekokulumuz bünyesinde tehlikeli kimyasal atıklar bulunmamaktadır.

	
III.4. ATIKLARIN TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI


	
Evsel Atıklar: Evsel nitelikli atıklar, yüksekokulumuzun tüm alanlarında kaynağında ayrı olarak toplanmakta ve belirlenen toplama noktalarında (Yüksekokulumuz bahçesi) biriktirilmektedir. Toplanan atıklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınarak bertaraf edilmektedir.

Ambalaj Atıkları: Ambalaj atıkları, kullanım alanlarında bulunan geri dönüşüm kutularında ayrı olarak toplanmaktadır. Toplanan ambalaj atıkları, görevliler tarafından ilgili toplama alanlarına taşınmakta ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili araçlarına teslim edilmektedir.

Tıbbi Atıklar: Tıbbi atıklar, laboratuvarlarda diğer atıklardan ayrı olarak uygun toplama ekipmanlarında biriktirilmektedir. Kesici-delici atıklar özel atık kutularında, diğer tıbbi atıklar ise tıbbi atık torbalarında toplanmaktadır. Toplanan tıbbi atıklar geçici depolama alanında muhafaza edilmekte ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında yetkili personel tarafından teslim alınmaktadır.


	
III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA SİTEMLERİ (Depoların Yeri ve Özellikleri)


	
Evsel Atık Geçici Depolama Alanı
Meslek yüksekokulumuz bünyesinde evsel atıklar için ayrı bir geçici depolama alanı bulunmamaktadır.

Ambalaj Atığı Geçici Depolama Alanı
Meslek yüksekokulumuz bünyesinde ambalaj atıkları için ayrı bir geçici depolama alanı bulunmamaktadır.

Tıbbi Atık Geçici Depolama Alanı
Tıbbi atıklar, yüksekokulumuzun-1. katında bulunan Mesleki Beceri Laboratuvarı içerisinde oluşturulan geçici depolama alanında muhafaza edilmektedir. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları, yetkili kurum tarafından teslim alınana kadar bu alanda geçici olarak depolanmaktadır.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı
Meslek yüksekokulumuz bünyesinde tehlikeli atık oluşmadığından tehlikeli atıklar için ayrı bir geçici depolama alanı bulunmamaktadır.


	
III.6. TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU
 (Tıbbi atık taşıma araçları, geçici atık depoları, konteynerler)


	
Tıbbi atık toplama ve taşımada kullanılan atık kovaları ve atık taşıma konteynerlarının temizliğinde dezenfeksiyon işlemleri yapılır. Bu amaçla dezenfektanlar (hipoklorür / çamaşır suyu) kullanılır. Bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu 1/10 oranında hazırlanmış çamaşır suyu solüsyonu ile 3 kez silinip kurulandıktan sonra tekrar kullanılacak alanlara bırakılır.

Tıbbi Atık Geçici Deposu Tıbbi atık deposu boşaldıktan hemen sonra kullanıma başlamadan önce yere serpilmiş olan talaş tozutmadan süpürülerek tıbbi atık poşetlerine konur. Duvarlar da aynı şekilde tozutmadan kuru süpürme yapılarak süpürülür. Daha sonra 1/10 oranında hazırlanmış çamaşır suyu ile önce duvarlar, daha sonra zemin olmak üzere en az 3 kez silindikten sonra kuruması sağlanır, hazırlık aşamasında poşete konulan talaş tıbbi atık olarak bir köşeye bırakılır ve depo bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.


	
III.7. ATIKLARIN AZALTILMASI 


	
Atık oluşumunun azaltılması, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atık yönetimi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca personel ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, düzenli denetimlerin yapılması ve uygun atık toplama ekipmanlarının kullanılmasıyla atık miktarının azaltılması hedeflenmektedir.


	
III.8. ATIKLARIN TOPLANMASI ve TAŞINMASINDA GÖREVLİ SORUMLU PERSONEL


	
Atıkların toplanması işlemi, bu konuda eğitim almış ve görevlendirilmiş personel tarafından yürütülmektedir. Görevli personele gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ve uygun toplama araçları sağlanmakta olup, yüksekokulumuzda oluşan atıkların toplanmasından Tıbbi Atık Eğitimi almış Destek Hizmetleri personeli sorumludur.


	
III.9. PERSONEL EĞİTİMİ ve BİLGİLENDİRME


	
Atık Yönetim Planı ve bu plana ilişkin güncellemeler ilgili personel ve birimlere duyurulmaktadır. 


	
III.10.KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER


	Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sırasında yaralanmalarda alınacak önlemler; Öncelikle, sorumlu personele tıbbi atıklarının toplanması, taşınması ve geçici depolanması konusunda eğitim düzenlenmektedir. Koruyucu kıyafetlerin (Eldiven, maske, çizme, tulum ve gözlük) kullanımı, Kesici delici atık kutularının ağızlarının flasterle iyice kapanmış olması, atık torbalarının ağızlarının sıkıca bağlanmış olması ve atık torbalarının maksimum ¾ oranında doldurulmamasına dikkat edilir. 
Tıbbi atık toplamakla görevli personel, atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Tıbbi atıkların, toplanması, taşınması ve depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılma olmaması için atıklar dikkatlice torbalanır, ağzı bağlanır, üzerine Ek 1’de yer alan “Atık Kartı” doldurulur ve araba ile geçici depoya götürülür. Gerekli hallerde sızdırmazlığı sağlamak için atık poşet ikinci hatta üçüncü bir poşetle desteklenmelidir. Eğer çöp kovasına, taşıma alanına veya depolama alanına kazayla tıbbi atık dökülürse odun talaşıyla yoğunlaştırılıp alınarak tıbbi atık poşetine konulmalıdır. Yüzey hemen hipoklorür/çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 
Atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında kişi, Atık Sorumlusu gözetiminde hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Ayrıca bu tür kazalar Atık Sorumlusu tarafından (Ek 3) “Laboratuvar Olay Bildirim Formu” hazırlanarak kayıt altına alınarak yüksekokul müdürlüğüne bildirilmelidir. 


	
III.11. KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA


	
Atık kayıtlarının hazırlanması, toplanması ve arşivlenmesi Atık Sorumlusunun görevidir. (EK-1). Birim yıllık olarak kayıtları inceler, yıllık rapor hazırlanır ve gözlenen sorunlar için gerekli iyileştirmeler yapılır ve “Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlanarak yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. 












EK 1. ATIK KARTI

		Birim Adı
	

	Atığın Oluştuğu Alan
	

	Atık Türü
	☐ Evsel Atık ☐ Ambalaj Atığı ☐ Tıbbi Atık 
☐ Kesici-Delici Atık ☐ Atık Pil

	Toplama Tarihi
	

	Toplama Saati
	




ATIK BİLGİLERİ

	Atık Miktarı
	

	Atığın Teslim Edildiği Yer
	

	Geçici Depolama Alanına Teslim Tarihi
	



SORUMLU PERSONEL

	Adı Soyadı
	

	Görevi
	

	İmza
	



Not: Bu kart, atıkların kaynağında izlenebilirliğini sağlamak ve kayıt altına almak amacıyla kullanılmaktadır.















EK 2.  Yüksekokulumuzda Mevcut Atık Kutusu, Çeşitleri ve Yerleşim Yerleri

	Birim
	Tıbbi Atık
	Kesici-Delici Atık
	Ambalaj Atığı
	Evsel Atık
	Atık Pil

	Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Laboratuvarı
	1
	1
	1
	1
	-

	Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Laboratuvarı
	1
	1
	1
	1
	-

	Sanal Gerçeklik Uygulama Laboratuvarı
	1
	1
	1
	1
	-

	2. Kat Ortak Alanları
	-
	-
	1
	-
	1

	Öğretim Elemanı Odaları
	-
	-
	-
	Her odada 1 adet
	-

	Öğrenci Derslikleri
	-
	-
	-
	Her derslikte 1 adet
	-

	Öğrenci Yemekhanesi
	-
	-
	-
	2 adet
	-

	Öğrenci Kafeteryası
	-
	-
	-
	2 adet
	-















Ek-3: Laboratuvar Olay Bildirim Formu 
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SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİMESLEK YÜKSEKOKULU
	Doküman No: SSH-FOR-00029

	
	
	Yayın Tarihi: 24.04.2026

	
	
	Revizyon No:

	
	
	Revizyon Tarihi:

	LABORATUVAR OLAY BİLDİRİM FORMU


	1. OLAY BİLGİLERİ

	Olayın Tarihi
	

	Olayın Saati
	

	Olayın Yeri / Laboratuvar
	

	Ders / Uygulama
	

	Kullanılan Cihaz / Malzeme
	

	Olay No
	

	Bildirimi Yapan Kişi
	

	Görevi / Ünvanı
	

	2. OLAYI YAŞAYAN KİŞİ BİLGİLERİ

	Adı Soyadı
	

	Statüsü
	☐ Öğrenci   ☐ Öğretim Elemanı   ☐ Personel   ☐ Diğer: ___________

	Program / Birim
	

	Sınıfı (öğrenci ise)
	

	Telefon
	

	E-posta
	

	Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
	☐ Evet   ☐ Hayır

	Olay sonrası uygulama durduruldu mu?
	☐ Evet   ☐ Hayır

	3. OLAYIN TÜRÜ

	Olay Türü
	☐ Düşme / Çarpma
☐ Kesici-delici yaralanma
☐ Yanık / Isı teması
☐ Elektrik teması
☐ Kimyasal madde teması
☐ Biyolojik materyal teması
☐ Ekipman arızası
☐ Diğer: _______________________
Not: Bildirimi yapan kişi ile olayı yaşayan kişi aynı olmayabilir. Gerekirse ek açıklama sayfası kullanılabilir.

	4. OLAYIN AÇIKLAMASI

	Lütfen aşağıdaki başlıkları dikkate alarak açıklayınız:
- Olay nasıl gerçekleşti?
- Hangi işlem / uygulama sırasında oldu?
- Kullanılan araç, cihaz veya malzeme neydi?
- Olaydan hemen sonra ne yapıldı?
	

	5. YARALANMA / ETKİLENME VE MÜDAHALE

	Yaralanma / Etkilenme Düzeyi
	☐ Yok   ☐ Hafif   ☐ Orta   ☐ Ciddi

	İlk müdahale yapıldı mı?
	☐ Evet   ☐ Hayır

	Müdahale Şekli
	☐ İlk yardım
☐ Gözlem
☐ Sağlık kuruluşuna sevk
☐ 112 çağrıldı

	Alan güvenliği sağlandı mı?
	☐ Evet   ☐ Hayır

	Sağlık kuruluşuna başvuru
	☐ Gerekmedi   ☐ Başvuruldu

	Başvuru yapılan yer
	

	6. OLAYIN SEBEPLLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

	Olası Sebepler
	☐ Dikkatsizlik
☐ Talimata uymama
☐ Eğitim eksikliği
☐ Yetersiz gözetim
☐ Koruyucu ekipman kullanılmaması
☐ Ekipman arızası
☐ Ortam koşulları
☐ Dökülme / sızıntı / atık hatası
☐ Diğer: _______________________

	Alınan / Önerilen Önlemler:
	

	7. GÖRGÜ TANIĞI BİLGİLERİ

	Tanık 1 - Adı Soyadı
	

	Tanık 1 - İletişim
	

	Tanık 2 - Adı Soyadı
	

	Tanık 2 - İletişim
	

	Görgü Tanığının Olay Hakkındaki Açıklaması
	



	8. İNCELEME VE KAPATMA

	Formu Teslim Alan Kişi
	

	Teslim Tarihi
	

	İncelemeyi Yapan
	

	İnceleme Tarihi
	

	Sonuç / Değerlendirme
	


	Kapatma Onayı
	

	9. İMZA VE ONAY

	Bildirimi Yapan Kişi - İmza / Tarih
	

	Olayı Yaşayan Kişi - İmza / Tarih
	

	Yetkili Kişi - İmza / Tarih
	

	Bu form yalnızca resmi kayıt, inceleme ve iyileştirme amacıyla kullanılacaktır.
















































Ek-4: Atık Yönetimi Süreci İş Akışı

Atık Yönetimi Süreci İş Akışı












Ek-5: Atık Ayrımı

[image: ]




Atığın oluşması


Atığın türünün belirlenmesi (evsel, ambalaj, tıbbi, kesici-delici vb.)


Toplama ve taşıma


Geçici depolama
(Tıbbi atıklar için belirlenen geçici depolama alanı) 


Kaynağında ayrıştırma 


Evsel → siyah torba


Ambalaj → mavi geri dönüşüm kutusu


Tıbbi → kırmızı tıbbi atık torbası


Kesici-delici → özel dayanıklı atık kutusu


Yetkili kurumlara teslim / bertaraf / geri dönüşüm


Kayıt ve değerlendirme (Atık kartı, yıllık raporlama) 
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